**Трос для прочистки сантехнический**

**1 Общие указания**

1.1 Трос сантехнический предназначен для прочистки канализационных труб методом проталкивания посторонних включений , совмещая поступательное и вращательное движение троса.

1.2 Изделие представляет собой гибкий трос с рукояткой для вращения.

1.3 Хранить в сухом месте, уложенным в полиэтиленовый пакет.

**2 Технические данные**

Длинна: 5м

Диаметр 6 мм

**3 Комплект поставки**

3.1 Трос для прочистки сантехнический – 1 шт

3.2 Инструкция по эксплуатации – 1 шт

3.3 Пакет полиэтиленовый -1 шт

**4 Свидетельство о приемке**

Трос для прочистки сантехнический соответствует чертежу , эталонному образцу и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201 год

**45500 , г.Магнитогорск , ул . Вокзальная 2/2**

**8(3519) 23-33-93 , 8903-090-9734**